*MTS Däckpolicy*

Kontakt :

MTS Telefon support

0243-249 210 (tonval 1 )

Maila däckrapport till : magnus@mtstrucking.se

**Generellt**

Vid mindre mönsterdjup än 1,6mm ska däcket bytas

Endast M+S märkta Rulldäck

**265/70-19,5**

1:a hand Fulda

2:a hand mellanpris däck

Däcktryck 9,00 Bar

Max skillnad i mönsterdjup på tvillinghjul, 5mm

Vid större skillnad, byt bägge däcken

Aldrig balansering

Aldrig förlängare

Aldrig regumeringar

**445/45-19,5**

1:a hand Michelin

2:a hand Hankook

Däcktryck 9,20 Bar

Aldrig balansering

**455/45-22,5**

1:a hand Michelin Remix

2:a hand Michelin Maxitrailer

Däcktryck 10.00 Bar

Ska alltid balanseras (1:a hand slagvikter , 2:a hand balanserings påse )

**Däckrapport:**

Regnr.

Datum

Position på fordonet

Mönsterdjup (även vi punktering ) &

anledning till däckbyte, utslitet/snedslitet/punka, osv

***För betalning krävs***:

Rätt ifylld Däckrapport, mailad till magnus@mtstrucking.se

Rekvisition nummer, Regnr, datum på faktura

Namn på beställare